[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ecofriendly lpi

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config-if)# [no] ecofriendly lpi`

IEEE 802.3az 省電力イーサネット（Energy Efficient Ethernet）機能を有効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ ポート1.0.2で省電力イーサネット機能を有効にする。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ecofriendly lpi ↓

### 注意・補足事項

■ 省電力イーサネット機能を有効にする場合、初期設定または、speedコマンド、duplexコマンドでオートネゴシエーションに設定しなければならない。
■ 省電力イーサネット機能は、10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポートでのみサポート。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ecofriendly lpi（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ecofriendly（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L