[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show cpu

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show cpu [sort FIELD] [<1-8>]`

CPUの使用状況、および、実行中のプロセス一覧を表示する。

### パラメーター

`sort FIELD` | プロセス一覧をCPU使用率以外のフィールドでソートしたいときに指定する。FIELDには次のいずれかを指定する
| `pri` | 優先度
| `runtime` | 実行時間
| `sleep` | 待機率
| `thrds` | プロセスを構成するスレッドの数
`<1-8>` | スタックメンバーID。VCS構成で本パラメーターを指定したときは、該当するスタックメンバーの情報だけを表示する。VCS構成で本パラメーターを指定しないときは、全スタックメンバーの情報を表示する

### 使用例

    awplus> show cpu ↓
    CPU averages:
     1 second: 3%, 20 seconds: 0%, 60 seconds: 3%
    System load averages:
     1 minute: 0.00, 5 minutes: 0.00, 15 minutes: 0.00
    Current CPU load:
     userspace: 1%, kernel: 0%, interrupts: 0% iowaits: 0%

    user processes
    ==============
      pid name            thrds  cpu%   pri state sleep% runtime
     1354 hostd               1   2.8    16   run    97    12
        1 init                1   0.0    18 sleep    78    22
     7185 sh                  1   0.0    16 sleep    68     0
     7186 corerotate          1   0.0    16 sleep    58     0
      778 syslog-ng           1   0.0    15 sleep    98    80
      784 klogd               1   0.0    15 sleep    98     0
      838 inetd               1   0.0    19 sleep    62     1
      848 portmap             1   0.0    25 sleep     0     0
      859 crond               1   0.0    15 sleep    71     1
      873 openhpid            9   0.0    23 sleep    25    68
    ...

    kernel threads
    ==============
      pid name             cpu%   pri state sleep% runtime
       83 aio/0             0.0    20 sleep     0     0
        4 events/0          0.0    10 sleep    98     0
      667 fsl-cpm-spi.1     0.0    20 sleep     0     0
    ...

表 1
CPU averagesセクション | 期間ごとの平均CPU使用率が表示される
1 second | 過去1秒間の平均CPU使用率
20 seconds | 過去20秒間の平均CPU使用率
60 seconds | 過去60秒間の平均CPU使用率
System load averagesセクション | 期間ごとの実行待ちプロセス数の平均値が表示される
1 minute | 過去1分間の実行待ちプロセス数の平均値
5 minutes | 過去5分間の実行待ちプロセス数の平均値
15 minutes | 過去15分間の実行待ちプロセス数の平均値
Current CPU loadセクション | 割り当て対象ごとのCPU使用率が表示される
userspace | ユーザープロセスによるCPU使用率
kernel | カーネルスレッドによるCPU使用率
interrupts | 割り込みによるCPU使用率
iowaits | 入出力待ちによるCPU使用率
user processesセクション | ユーザープロセスごとのCPU使用率などが表示される
pid | プロセスID
name | プロセスを生成したプログラムの名前
thrds | 該当プロセスを構成するスレッドの数
cpu% | 該当プロセスのCPU使用率
pri | 該当プロセスの優先度
state | 該当プロセスの状態。状態にはrun、sleep、zombie、dead、idleがある
sleep% | 該当プロセスの待機率（sleep状態にあった割合）
runtime | 該当プロセスの実行時間。単位はtick（システムタイマー割り込みの間隔）
kernel threadsセクション | カーネルスレッドのCPU使用率などが表示される。thrds欄がない以外、表示項目はユーザープロセスと同じ

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。ただし、スタックメンバーIDを指定した場合は、該当メンバーに関する情報だけを表示する。

### 関連コマンド

show cpu history（非特権EXECモード）
show memory（非特権EXECモード）
show process（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L