[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos scheduler-set priority-queue

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# mls qos scheduler-set <1-4> priority-queue QUEUELIST`

指定した送信キューでPQ方式のスケジューリング（絶対優先スケジューリング）を行うよう設定する。
初期状態では、すべての送信キューでPQを使用するよう設定されている。

### パラメーター

`<1-4>` | スケジューリングID
`QUEUELIST :=` | `{<0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7> & <0-7>}`
| 送信キュー番号のリスト。スペース区切りで複数指定が可能

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# mls qos scheduler-set 1 priority-queue 5 6 7 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mls qos scheduler-set priority-queue（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mls qos scheduler-set（インターフェースモード）
mls qos scheduler-set wrr-queue group（グローバルコンフィグモード）
show mls qos scheduler-set（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L