[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ptp global

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`(config)# [no] ptp global`

システム全体でPTP機能を有効にする。
no形式で実行した場合はPTP機能を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ptp global（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

clock-port（インターフェースモード）
ptp-clk（グローバルコンフィグモード）
show ptp data transparent（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L