[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf secure-mode audit

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf secure-mode audit`

対象AMFノードにおける潜在的なセキュリティー脆弱性を表示する。

### 使用例

    FSW234# show atmf secure-mode audit  ↓

    ATMF Secure Mode Audit:

    Warning   : The default username and password is enabled.
    Good      : SNMP V1 or V2 is disabled.
    Warning   : Telnet server is enabled.
    Good      : ATMF is enabled. Secure-Mode is on.
    Good      : ATMF Topology-GUI is disabled. No trustpoints configured.

    ATMF Secure Mode Log Events
    <date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
    -------------------------------------------------------------------------
    2017 Feb  2 00:59:25 user.notice FSW234 ATMF[848]: Sec_Audit - ATMF Secure Mode is enabled.

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.L