[index] CentreCOM x240シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show rmon statistics

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`> show rmon statistics`

RMONのイーサネット統計情報を表示する。
統計情報を収集するには、対象インターフェースにおいてrmon collection statsコマンドを実行しておく必要がある。

### 使用例

    awplus> show rmon statistics ↓
        rmon collection index 2
        stats->ifindex = 5002
        input packets 560 bytes 58465 dropped 0 multicast packets 11
        output packets 1457 bytes 120598 multicast packets 908 broadcast packets 4

### 関連コマンド

rmon collection stats（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003248 Rev.M