[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線機能 / AP個別設定（AP登録）

`> show wireless ap [local] [brief|status|detail]`

無線APの設定情報を表示する。

### パラメーター

`local` | 本製品の設定情報を表示する。
`brief` | 無線APのローカルプロファイルの情報を表示する。
`status` | ファームウェアバージョン、接続クライアント数、起動からの経過時間を表示する。その他の項目は未サポート。
`detail` | 本製品の設定情報とリモート管理（未サポート）の情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show wireless ap local ↓
    AP ID Local:
     Description ...................
     AP Profile .................... local
     IP Address .................... XXX.XXX.XX.X
     MAC Address ................... 0000.0000.0000
     Serial ........................
     Firmware Version .............. 5.5.3-1.1
     Management Status ............. Managed
     Configuration Status .......... Succeeded (Latest)
     Crash Log Status .............. -
     Clients........................ 0
     Sysup time..................... 184824
     Operational Status:
      Reboot Status ................. -
      Firmware Upgrade Status ....... -
      Configuration Apply Status .... Succeeded
      Auto Channel Power Status ..... -
     Radio 1:
      Channel ...................... 2
      Power ........................ 0
      MAC Address .................. XX:XX:XX:XX:XX:XX
      Radar detection .............. None
     Radio 2:
      Channel ...................... 64
      Power ........................ 0
      MAC Address .................. XX:XX:XX:XX:XX:XX
      Radar detection .............. None

    awplus# show wireless ap local brief ↓
    ID    Description Status  Prof  IP Address      MAC Address
    ----- ----------- ------- ----- --------------- --------------
    Local             Enable  local XXX.X.X.X       0000.0000.0000

    awplus> show wireless ap status ↓
    ID    FW ver     Manage rupt Config   c Clnt Uptime
    ----- ---------- ----------- ---------- ---- ---------------
    Local 5.5.3-1.1  Managd ---- Succeed  S    1           16574

    awplus> show wireless ap detail ↓
    AP ID Local:
     Description ...................
     AP Profile .................... local
     IP Address .................... XXX.XXX.XX.X
     MAC Address ................... 0000.0000.0000
     Serial ........................
     Firmware Version .............. 5.5.3-1.1
     Management Status ............. Managed
     Configuration Status .......... Succeeded (Latest)
     Crash Log Status .............. -
     Clients........................ 0
     Sysup time..................... 184824
     Operational Status:
      Reboot Status ................. -
      Firmware Upgrade Status ....... -
      Configuration Apply Status .... Succeeded
      Auto Channel Power Status ..... -
     Radio 1:
      Channel ...................... 2
      Power ........................ 0
      MAC Address .................. XX:XX:XX:XX:XX:XX
      Radar detection .............. None
     Radio 2:
      Channel ...................... 64
      Power ........................ 0
      MAC Address .................. XX:XX:XX:XX:XX:XX
      Radar detection .............. None
     Management Session (XXX.XXX.X.XXX:65437):
      Session ID ................... 52
      Session State ................ Done
      Base MAC Address ............. XX:XX:XX:XX:XX:XX
      IPv4 Address ................. XXX.XXX.X.XXX
      IPv4 Mask .................... XXX.XXX.XXX.X
      Peer IPv4 Address ............ XXX.XXX.X.XXX
      Peer IPv4 Port ............... 40356
     Management Session (XXX.X.X.X:65437):
      Session ID ................... 1
      Session State ................ Done
      Base MAC Address ............. 00:00:00:00:00:00
      IPv4 Address ................. XXX.X.X.X
      IPv4 Mask .................... XXX.X.X.X
      Peer IPv4 Address ............ XXX.X.X.X
      Peer IPv4 Port ............... 53048

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A