[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius local-server trustpoint

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`> show radius local-server trustpoint`

ローカルRADIUSサーバーがTLS認証時に使用するトラストポイントの一覧を表示する。

### 使用例

■ ローカルRADIUSサーバーがTLS認証時に使用するトラストポイントの一覧を表示する。

    awplus> show radius local-server trustpoint ↓
    Current PKI trustpoints for RADIUS EAP-TLS:
       local

### 関連コマンド

server trustpoint（RADIUSサーバーモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A