[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# server name-check

モード: RadSecプロキシー・AAAモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config-radsecproxy-aaa)# [no] server name-check`

RadSecにおいてサーバー証明書のサブジェクト代替名（altSubjectName）の検証を有効にする。
no形式で実行した場合は検証を無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ 本機能を有効にした場合、サーバー証明書のサブジェクト代替名がserverコマンドで指定したRADIUSサーバーのホスト名またはIPアドレスと一致している必要がある。

### コマンドツリー

    radius-secure-proxy aaa (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server name-check（RadSecプロキシー・AAAモード）

### 関連コマンド

server（RadSecプロキシー・AAAモード）
server mutual-authentication（RadSecプロキシー・AAAモード）
server trustpoint（RadSecプロキシー・AAAモード）
show radius-secure-proxy aaa（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A