[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# policy-based-routing enable

モード: ポリシーベースルーティングモード
カテゴリー: トラフィック制御 / ポリシーベースルーティング

`(config-pbr)# [no] policy-based-routing enable`

ポリシーベースルーティングを有効にする。
no形式で実行した場合はポリシーベースルーティングを無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ ポリシーベースルーティングを有効にする。

    awplus(config)# policy-based-routing ↓
    awplus(config-pbr)# policy-based-routing enable ↓

■ ポリシーベースルーティングを無効にする。

    awplus(config)# policy-based-routing ↓
    awplus(config-pbr)# no policy-based-routing enable ↓

### コマンドツリー

    policy-based-routing (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- policy-based-routing enable（ポリシーベースルーティングモード）

### 関連コマンド

show ip pbr route（特権EXECモード）
show ipv6 pbr route（特権EXECモード）
show pbr rules（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A