[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ap local

モード: 無線設定モード --> AP登録モード
カテゴリー: 無線機能 / AP個別設定（AP登録）

`(config-wireless)# ap local`

無線APの基本設定を行うためのAP登録モードに移動する。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ap local（無線設定モード）
             |
             +- description（AP登録モード）
             +- radio（AP登録モード）

### 関連コマンド

show wireless ap（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A