[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# radius accounting enable

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] radius accounting enable`

キャプティブポータルにおけるRADIUSアカウンティングを有効化する。
no形式で実行した場合はRADIUSアカウンティングを無効化する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ RADIUSアカウンティングでは、外部RADIUS認証と同じRADIUSサーバーを使用する。そのため、RADIUSアカウンティングを使用する場合は、radius auth groupコマンドで使用するRADIUSサーバーを指定しておくこと。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- radius accounting enable（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A