[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# security-password minimum-length

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# security-password minimum-length <1-23>`

パスワード設定時に必須とする最低文字数を指定する。

### パラメーター

`<1-23>` | パスワードの最低文字数。初期設定は1

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- security-password minimum-length（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

security-password forced-change（グローバルコンフィグモード）
security-password history（グローバルコンフィグモード）
security-password lifetime（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-categories（グローバルコンフィグモード）
security-password reject-expired-pwd（グローバルコンフィグモード）
security-password warning（グローバルコンフィグモード）
show security-password configuration（特権EXECモード）
username（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A