[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# hide-ssid

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線機能 / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# [no] hide-ssid`

対象無線ネットワークのSSIDを非公開にする（SSIDのブロードキャストを無効にする）。
no形式で実行した場合はSSIDを公開する（SSIDのブロードキャストを有効にする）。
初期設定ではSSIDを公開する。

### コマンドツリー

    network (無線設定モード)
        |
        +- hide-ssid（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A