[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# session-keep

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線機能 / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# [no] session-keep`

キャプティブポータルにおける認証後リダイレクト（セッション維持）を有効化する。
no形式で実行した場合は認証後リダイレクト（セッション維持）を無効化する。
初期設定は無効。
本機能は認証成功後、Web認証前にユーザーが指定していた本来のURLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能。なお、認証後リダイレクトの動作を設定するコマンドは、session-keepコマンド（セッション維持）とredirect-urlコマンド（固定URL）の2種類あるが、両方を設定している場合は、session-keepコマンドの設定が優先される。

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- session-keep（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

redirect-url（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A