[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# security-password warning

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# security-password warning <0-1000>`

`(config)# no security-password warning`

パスワード有効期限切れの事前警告を表示するまでの日数を指定する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期設定は無効。
security-password lifetimeコマンドが無効の場合は設定できない。

### パラメーター

`<0-1000>` | 警告を表示するまでの日数。security-password lifetimeコマンドで指定した有効期間以下である必要がある。0を指定すると本機能を無効にする

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- security-password warning（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

security-password forced-change（グローバルコンフィグモード）
security-password history（グローバルコンフィグモード）
security-password lifetime（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-categories（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-length（グローバルコンフィグモード）
security-password reject-expired-pwd（グローバルコンフィグモード）
show security-password configuration（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A