[index] AT-TQ6702e GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# blacklist

モード: URLフィルターモード
カテゴリー: UTM / URLフィルター

`(config-url-filter)# [no] blacklist FILEPATH`

指定したファイルの内容をURLフィルター（URLブラックリスト）機能のブラックリストに追加する。
no形式で実行した場合は指定したファイルの内容をブラックリストから削除する。
ブラックリストにマッチするURLの中から特定のURLだけを例外的に許可したいときは、ホワイトリスト（whitelistコマンドで指定）を使う。

### パラメーター

`FILEPATH` | ブラックリストファイルのパス。詳細は解説編を参照

### 使用例

■ URLブラックリストにflash:/b1.txtとflash:/b2.txtの内容を追加する。

    awplus(config-url-filter)# blacklist flash:/b1.txt ↓
    awplus(config-url-filter)# blacklist flash:/b2.txt ↓

■ URLブラックリストからflash:/b2.txtの内容を削除する。

    awplus(config-url-filter)# no blacklist flash:/b2.txt ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでリストファイルを指定したあとにファイルの内容を変更した場合、url-filter reload custom-listsコマンドで変更後のリストファイルを再読込させる必要がある。

### コマンドツリー

    url-filter (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- blacklist（URLフィルターモード）

### 関連コマンド

protect（URLフィルターモード）
show url-filter（特権EXECモード）
url-filter reload custom-lists（特権EXECモード）
whitelist（URLフィルターモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003429 Rev.A