[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ecofriendly

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show ecofriendly`

エコLED機能と省電力イーサネット機能の状態を表示する。

### 使用例

    awplus# show ecofriendly ↓
    Front panel LEDs         normal
    Hardware button state    enabled

    Energy efficient ethernet
    Port         Name             Configured  Status
    port1.1.1                     off         -
    port1.1.2                     off         -
    port1.1.3                     off         -
    port1.1.4                     off         -
    port1.1.5                     off         -
        :
        :

表 1
Front panel LEDs（エコLED機能の状態）
normal | エコLED機能が無効
off | エコLED機能が有効
normal (configuration overridden by eco button) | LED ON/OFF ボタンによりLED ON
off (configuration overridden by eco button) | LED ON/OFF ボタンによりLED OFF
Hardware button state（LED ON/OFFボタンの状態）
enabled | LED ON/OFFボタンが有効
disabled | LED ON/OFFボタンが無効
Energy efficient ethernet（省電力イーサネット機能の状態）
Port | インターフェース名
Name | インターフェースの説明文
Configured | 省電力イーサネット機能の設定状態。lpi（有効設定）またはoff（無効設定）のいずれか
Status | 省電力イーサネット機能の動作状態。lpi（動作）、off（非動作）、-（リンクダウン）のいずれか

### 関連コマンド

ecofriendly led（グローバルコンフィグモード）
ecofriendly lpi（インターフェースモード）
ecofriendly button enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK