[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform pbr-enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# [no] platform pbr-enable`

ポリシーベースルーティング機能を有効にする。
no形式で実行した場合はポリシーベースルーティング機能を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して、再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform pbr-enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

set ip next-hop（ポリシーマップ・クラスモード）
show platform（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK