[index] SwitchBlade x8100シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear line console

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`# clear line console 0`

コンソールターミナルからのログインセッションを強制終了する。

### 使用例

■ 仮想端末（10.100.10.70からのTelnetまたはSSHセッション）上でclear line consoleコマンドを実行し、コンソールターミナルからのログインセッションを強制切断したところ。

    awplus# show users ↓
       Line      User                  Host(s)              Idle       Location
       0 con 0   manager               idle                 00:00:11   ttyS0
     130 vty 0   manager               idle                 00:00:00   10.100.10.70
    awplus# clear line console 0 ↓
    awplus# show users ↓
       Line      User                  Host(s)              Idle       Location
     130 vty 0   manager               idle                 00:00:00   10.100.10.70

### 注意・補足事項

■ VCS構成時に本コマンドを実行すると、他のVCSメンバー上のコンソールで接続しているユーザーのセッションも切断される。

### 関連コマンド

clear line vty（特権EXECモード）
show users（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001735 Rev.BK