[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server dhcp lease

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server dhcp lease <20-60>`

Web認証サーバー（ポート認証）のDHCPサーバー機能において、DHCPリース時間を設定する。デフォルトは20秒。
no形式を指定すると、設定がデフォルトに戻る。

### パラメーター

`<20-60>` | DHCPリース時間を秒で指定する

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server dhcp lease（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server dhcp ipaddress（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC