[index] CentreCOM x230/x230Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear mls qos interface queue-counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`# clear mls qos interface IFNAME queue-counters`

指定したスイッチポートの送信キュー統計カウンター（送信バイト数/パケット数）をクリアする。

### パラメーター

`IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
show mls qos interface queue-counters（非特権EXECモード）

(C) 2014 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001990 Rev.BC