[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform vlan translation enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config)# [no] platform vlan translation enable`

VLANトランスレーション機能を有効にする。
no形式で実行すると無効になる。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform vlan translation enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

switchport vlan translation vlan（インターフェースモード）
switchport vlan translation outer-vlan（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ