[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# macsec replay-protection window-size

モード: MKAポリシーモード
カテゴリー: L2スイッチング / MACsec

`(config-mka-policy)# macsec replay-protection window-size <0-4294967295>`

`(config-mka-policy)# no macsec replay-protection`

MACsecのリプレイ防止機能を有効にし、同機能のウィンドウサイズを設定する。
no形式で実行した場合はリプレイ防止機能を無効にする。
初期設定は有効（ウィンドウサイズは0）。
MACsecでは、MACsecフレームの送信時に連番のパケット番号（PN）を付与する（1から開始して送信順に1ずつ増やしていく）。
リプレイ防止機能が有効な場合は、受信したMACsecフレームのパケット番号（PN）をチェックし、「最小許容PN」（Lowest Acceptable PN）より小さい番号を持つフレームを破棄することで、同じフレームを繰り返し送りつけるリプレイ攻撃を防止する。
「最小許容PN」は、「これまでに受信した最大のPN + 1（次PN = Next PN）」から「ウィンドウサイズ」を引いた値に設定される。
たとえば、ウィンドウサイズが初期値「0」の場合は、「これまでに受信した最大のPN + 1」が最小許容PNとなるため、受信済みのフレームよりも大きいPNを持つフレームしか受け入れない、すなわち、フレームの順序入れ替えをいっさい許容しない設定となる。
ウィンドウサイズを1より大きく設定した場合は、指定した数だけ受信PNの後戻りを許容するが、その分リプレイ防止の効果は小さくなる。

### パラメーター

`<0-4294967295>` | MACsecリプレイ防止機能のウィンドウサイズ。初期値は0

### 使用例

■ MACsecのリプレイ防止機能を有効化し、ウィンドウサイズを20に設定する。

    awplus(config-mka-policy)# macsec replay-protection window-size 20 ↓

■ リプレイ防止機能のウィンドウサイズを初期値の0に戻す。

    awplus(config-mka-policy)# macsec replay-protection window-size 0 ↓

■ リプレイ防止機能を無効化する。

    awplus(config-mka-policy)# no macsec replay-protection ↓

### コマンドツリー

    mka policy (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- macsec replay-protection window-size（MKAポリシーモード）

### 関連コマンド

show macsec（特権EXECモード）
show mka policy（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ