[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# macsec-cipher-suite

モード: MKAポリシーモード
カテゴリー: L2スイッチング / MACsec

`(config-mka-policy)# macsec-cipher-suite CIPHER`

対象MKAポリシーで使用するMACsecの暗号化アルゴリズムを設定する。
初期値はGCM-AES-128。

### パラメーター

`CIPHER` | 暗号化アルゴリズム
| `gcm-aes-128` | GCM-AES-128（初期設定）
| `gcm-aes-256` | GCM-AES-256。AT-XEM2-12XS v2、AT-XEM2-8XSTm上のポートでのみ使用可能

### コマンドツリー

    mka policy (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- macsec-cipher-suite（MKAポリシーモード）

### 関連コマンド

mka policy（インターフェースモード）
show mka policy（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP