[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# security-password history

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# security-password history <0-15>`

`(config)# no security-password history`

パスワード履歴を記憶して、過去のパスワードの使用を禁止する機能を有効にする。直前の何回のパスワードまで使用を禁止するか指定する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期設定は0（無効）。

### パラメーター

`<0-15>` | 直前の何回のパスワードまで使用を禁止するか指定する。0を指定すると機能を無効にする（すべてのユーザーのパスワード履歴は失われる）

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- security-password history（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

security-password forced-change（グローバルコンフィグモード）
security-password lifetime（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-categories（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-length（グローバルコンフィグモード）
security-password reject-expired-pwd（グローバルコンフィグモード）
security-password warning（グローバルコンフィグモード）
show security-password configuration（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP