[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear test cable-diagnostics tdr

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`# clear test cable-diagnostics tdr`

カッパーケーブル簡易診断（test cable-diagnostics tdr interfaceコマンド）の結果情報（show test cable-diagnostics tdrコマンドで表示可能）をクリアする。

### 関連コマンド

show test cable-diagnostics tdr（特権EXECモード）
test cable-diagnostics tdr interface（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP