[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear macsec counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / MACsec

`# clear macsec counters [interface IFRANGE]`

各インターフェースのMACsec統計情報をクリアする。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はMACsecが有効なすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

■ MACsecが有効になっているすべてのインターフェースから同機能の統計情報をクリアする。

    awplus# clear macsec counters ↓

■ ポート1.1.5のMACsec統計情報をクリアする。

    awplus# clear macsec counters interface port1.1.5 ↓

### 関連コマンド

show macsec（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP