[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius server group

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`# show radius server group [GROUPNAME]`

RADIUSサーバーグループの情報を表示する。

### パラメーター

`GROUPNAME` | RADIUSサーバーグループ名。特定のグループだけを表示させたいときに指定する。省略時はすべてのグループを表示する

### 使用例

■ RADIUSサーバーグループの情報を表示する。

    awplus# show radius server group ↓

    RADIUS Group Configuration
      Group Name : radius
        Server Host/IP       Auth  Acct             Auth           Acct
        Address              Port  Port  VRF        Status         Status
        -------------------------------------------------------------------------
        192.168.1.182        1812  1813             Unknown        Unknown
        10.1.1.1             1812  1813             Unknown        Unknown
        10.2.2.2             1812  1813             Unknown        Unknown
        10.3.3.3             1812  1813             Unknown        Unknown

      Group Name : UserRadiusGroup1
        Server Host/IP       Auth  Acct             Auth           Acct
        Address              Port  Port  VRF        Status         Status
        -------------------------------------------------------------------------
        10.1.1.1             1812  1813             Unknown        Unknown
        10.2.2.2             1812  1813             Unknown        Unknown

■ RADIUSサーバーグループ'UserRadiusGroup1'の情報を表示する。

    awplus# show radius server group UserRadiusGroup1 ↓
    RADIUS Group Configuration
      Group Name : UserRadiusGroup1
        Server Host/IP       Auth  Acct             Auth           Acct
        Address              Port  Port  VRF        Status         Status
        -------------------------------------------------------------------------
        10.1.1.1             1812  1813             Unknown        Unknown
        10.2.2.2             1812  1813             Unknown        Unknown

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP