[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup area-masters enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf backup area-masters enable`

AMFローカルマスターの自動バックアップを有効化する。
no形式で実行した場合は自動バックアップを無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ AMFローカルマスターの自動バックアップを有効にする。

    SBx81(config)# atmf backup area-masters enable ↓

■ AMFローカルマスターの自動バックアップを無効にする。

    SBx81(config)# no atmf backup area-masters enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAMFコントローラーでのみ有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf backup area-masters enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf backup area-masters now（特権EXECモード）
show atmf backup area（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP