[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-discovery community

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# snmp-discovery community COMMUNITY`

`(config)# no snmp-discovery community`

SNMP探索機能のためのSNMPコミュニティーを指定する。
本コマンドはSNMPバージョン（snmp-discovery snmp-versionコマンドで指定）が1もしくは2cの場合にのみ使用する。
初期設定は「public」を指定する。
no形式で実行した場合は、初期設定に戻る。

### パラメーター

`COMMUNITY` | SNMPコミュニティー名。20文字以内の文字列で指定する。大文字小文字は区別される

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-discovery community（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-server community（グローバルコンフィグモード）
service snmp-discovery（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP