[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# description

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# description TEXT`

`(config-wireless-network)# no description`

対象無線ネットワーク設定に説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`TEXT` | 説明文。行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい。最大文字数は256文字、使用可能な文字は半角英数字、半角記号（! # $ % & ( ) - ^ \ = ~ | [ { ; ] + * } , . / < > _ ）。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- description（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP