[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# openflow ssl trustpoint

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: OpenFlow / 一般設定

`(config)# openflow ssl trustpoint NAME`

`(config)# no openflow ssl trustpoint`

OpenFlow機能のTLS接続時に使用する本製品のTLS証明書を指定する。
TLS証明書は、あらかじめ生成またはインポートしておく必要がある。詳細は解説編の「コントロールプレーンの暗号化」を参照。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名

### 使用例

    awplus(config)# openflow ssl trustpoint local ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- openflow ssl trustpoint（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
openflow controller（グローバルコンフィグモード）
show openflow ssl（特権EXECモード）
show crypto pki trustpoint（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP