[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# force-power-save-disable

モード: APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof-cb)# [no] force-power-save-disable`

対象チャンネルブランケットにおいて、パワーセーブモードへ移行しないようパワーセーブ設定を強制的に解除する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus(config)# wireless ↓
    awplus(config-wireless)# ap-profile 10 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# channel-blanket ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)# force-power-save-disable ↓

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APに対してのみサポート。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

### コマンドツリー

    channel-blanket (APプロファイルモード)
        |
        +- force-power-save-disable（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP