[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show license external

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show license external`

バイナリー形式ライセンスキーでインストールされたライセンスの情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show license external ↓

    Features with installed entitlements:

    AMF Master

         Sourced from:                  stack member 1, serial XXXXXXXXX

         Currently licensed:            Yes
         Maximum AMF nodes:             40

         Start date:                    XX Xxx 20XX XX:XX
         Expiry date:                   XX Xxx 20XX XX:XX
         Maximum AMF nodes:             40

> Note

> > 表示される内容は製品、ライセンスによって異なります。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで表示される日時は設定したタイムゾーン（clock timezone）におけるローカル時間。
■ 本コマンドでは有効期間前と有効期間内のライセンス情報だけが表示され、有効期間後のライセンスは表示されない。
■ VCS構成時には、起動時間の早いVCSメンバーの情報が「Sourced from」に表示されます。これは通常VCSマスターです。VCSマスターが離脱すると次のようなWARNINGログが表示されますが、VCSスレーブでもライセンスが有効になっているため、動作上は問題ありません。

    awplus# show license external ↓

    Features with installed entitlements:

    AMF Master

         Sourced from:                  stack member 1, serial XXXXXXXXX
                                        [NOT PRESENT]

         Currently licensed:            Yes
         Maximum AMF nodes:             40

         Start date:                    XX Xxx 20XX XX:XX
         Expiry date:                   XX Xxx 20XX XX:XX
         Maximum AMF nodes:             40

    WARNING: The following features have license entitlements that were sourced
             from stack members that are no longer part of the stack. Upon reboot
             these entitlements will be lost. To avoid loss of functionality
             re-connect the device to the stack, or transfer the license to another
             stack member using the RMA feature on the Allied Telesis Download
             Center website.

    AMF Master from stack member 1, serial XXXXXXXXX

### 関連コマンド

license update file（特権EXECモード）
show license external stored（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP