[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless export wireless-mac-filter

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / MACフィルター

`# wireless export wireless-mac-filter <1-65535> FILEPATH`

指定したMACフィルター（MACアドレスリスト）の内容をCSVファイル（カンマ区切りテキストファイル）にエクスポートする。
本コマンドでエクスポートされるCSVファイルの書式については、解説編を参照。

### パラメーター

`<1-65535>` | MACフィルター番号
`FILEPATH` | エクスポート先のファイルパス

### 使用例

■ MACフィルター「1」の内容をCSVファイル「mac-filter-1.csv」として書き出す。

    awplus# wireless export wireless-mac-filter 1 flash:/mac-filter-1.csv ↓

### 関連コマンド

show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）
wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）
wireless import wireless-mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP