[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# crypto pki import pem

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ローカルCA

`# crypto pki import NAME pem [terminal|FILEPATH]`

PEM形式の公開鍵証明書を端末画面またはファイルからインポートして、指定したトラストポイントに保存する。
取り込み元（terminalまたはFILEPATH）を指定しなかった場合は、terminalを指定したものと見なされる。
本コマンドは、外部CAが発行した証明書を利用する場合、すなわちトラストポイントの証明書取得方法（enrollment）をterminalに設定している場合を想定したもの。
インポート可能な証明書の種類は次のとおり。

- ルートCA証明書
- 中間CA証明書
- サーバーまたはクライアント証明書

証明書の種類はインポート時に自動判別される。
また、インポート時には証明書のフォーマットチェックのほか、インポート済みの上位証明書による発行元検証が行われ、チェック・検証に失敗した場合はインポートされない。
したがって証明書は上位のものから順にインポートする必要がある。

### パラメーター

`NAME` | トラストポイント名
`terminal` | 端末画面に証明書の内容をペーストして入力する場合に指定する。
`FILEPATH` | 取り込み元のファイルパス。ファイルから証明書をインポートする場合に指定する。リモートホスト上のファイルパスをURLで指定することも可能（URLの詳細についてはcopyコマンドのREMOTESRCパラメーターの説明を参照）

### 使用例

■ フラッシュメモリー上のファイルflash:/ca_cert.pemから外部CAの証明書をインポートし、トラストポイント「extca」に保存する。

    awplus# crypto pki import extca pem flash:/ca_cert.pem ↓
    Copying...
    Successful operation
    Subject     : /C=JP/O=Private CA/CN=Private Root CA
    Issuer      : /C=JP/O=Private CA/CN=Private Root CA
    Valid From  : Apr 29 12:34:56 2019 GMT
    Valid To    : Apr 24 12:34:56 2029 GMT
    Fingerprint : FEEDBEEF FACECAFE BEEFFACE ADDEDFEE 12345678
    This is a self-signed CA certificate.
    The certificate has been validated successfully.
    Accept this certificate? (y/n): y ↓
    The certificate was successfully imported.

■ 外部CAの証明書を端末画面でのペーストによってインポートし、トラストポイント「extca」に保存する。

    awplus# crypto pki import extca pem terminal ↓
    Paste the certificate PEM file into the terminal.
    Type "abort" to cancel.
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIDfzCCAmegAwIBAgIJAP0corD3Ogq3MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFYxCzAJBgNV
    ...
    jMzWEixuP/fWEFlJpLMsL8/KhPKuRa1H78Hcaa+wTQUrEm0=
    -----END CERTIFICATE-----

    Complete ("END CERTIFICATE" detected).
    Subject     : /C=JP/O=Private CA/CN=Private Root CA
    Issuer      : /C=JP/O=Private CA/CN=Private Root CA
    Valid From  : Apr 29 12:34:56 2019 GMT
    Valid To    : Apr 24 12:34:56 2029 GMT
    Fingerprint : FEEDBEEF FACECAFE BEEFFACE ADDEDFEE 12345678
    This is a self-signed CA certificate.
    The certificate has been validated successfully.
    Accept this certificate? (y/n): y ↓
    The certificate was successfully imported.

### 注意・補足事項

■ 証明書取得方法（enrollment）がterminalに設定されているトラストポイントにおいて、本コマンドを取り込み元「terminal」で実行し、端末画面からルートCA証明書の内容をペーストして入力するのは、crypto pki authenticateコマンドを実行するのと同じ効果がある。

### 関連コマンド

crypto pki trustpoint（グローバルコンフィグモード）
enrollment（CAトラストポイントモード）
show crypto pki certificates（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK