[index] CentreCOM IE210Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear power-inline counters interface

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`# clear power-inline counters interface [IFRANGE]`

指定したPoEスイッチポートのPoE統計カウンターをクリアする。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。

### 関連コマンド

show power-inline counters（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002606 Rev.AK