[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show application-proxy whitelist server

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show application-proxy whitelist server`

AMFアプリケーションプロキシー・ホワイトリスト機能の設定を表示する。

### 使用例

■ プロキシーノードでの表示例。

    awplus# show application-proxy whitelist server ↓

    Application Proxy Whitelist Details:
    External Server Details:
     IP: 192.168.1.10
     Port: 2083
     Trustpoint: whitelist
     TLS Status: Alive

    Proxy Details:
     IP: 172.31.1.143
     Status: Unknown

■ エッジノードでの表示例。

    awplus# show application-proxy whitelist server ↓

    Application Proxy Whitelist Details:
    Proxy Details:
     IP: 172.31.1.143
     Status: Alive

表 1
External Server Details | ホワイトリストサーバーのIPアドレスとポート。本項目はプロキシーノード上で実行したときだけ表示される
Proxy Details | エッジノードからの問い合わせを中継するプロキシーノードのIPアドレス（AMF管理IPアドレス）と状態

### 関連コマンド

application-proxy whitelist server（グローバルコンフィグモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL