[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type cpu

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# type cpu <1-100> [DIRECTION]`

CPUトリガーを作成する。
CPUトリガーは、CPU使用率が指定値を越えたときに起動される。

### パラメーター

`<1-100>` | しきい値。CPU使用率をパーセンテージで指定する
`DIRECTION :=` | `{up|down|any}`
| 起動条件。省略時はany
| `up` | しきい値を下から上に越えたとき
| `down` | しきい値を上から下に越えたとき
| `any` | up/downの両方

### 使用例

■ CPU使用率が80%を超えたときに起動するCPUトリガー「1」を作成する。

    awplus(config)# trigger 1 ↓
    awplus(config-trigger)# type cpu 80 up ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- type cpu（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL