[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show rmon event

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`> show rmon event`

RMONイベントの設定を表示する。

### 使用例

    awplus> show rmon event ↓
     event Index = 21
           Description rxmin_rise_3000
            Event type log & trap
             Event community name managers
           Last Time Sent = 0
           Owner  RMON_SNMP

     event Index = 22
           Description rxmin_fall_2000
            Event type log & trap
             Event community name managers
           Last Time Sent = 0
           Owner  RMON_SNMP

### 関連コマンド

rmon alarm（グローバルコンフィグモード）
rmon event（グローバルコンフィグモード）
show rmon alarm（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL