[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp snooping delete-by-linkdown

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# [no] ip dhcp snooping delete-by-linkdown`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）に登録されてるポートがダウンしたとき、ダイナミックエントリーを削除するように設定する。
no形式で実行した場合は、本機能が無効になる。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp snooping delete-by-linkdown（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL