[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show radius local-server user

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`> show radius local-server user [USERNAME] [format csv] [detail]`

ローカルRADIUSサーバーに登録されているユーザーの情報を表示する。

### パラメーター

`USERNAME` | ユーザー名。指定時は該当ユーザーのみ、省略時はすべてのユーザーが表示される
`format csv` | ユーザーの情報をCSV（カンマ区切り）テキスト形式で表示する。権限レベルが15の場合にのみ指定可能
`detail` | 詳細な情報を表示

### 使用例

■ ユーザーの情報を一覧表示する。

    awplus> show radius local-server user ↓

    Total users: 9
    Maximum users allowed by license: XXX

    User-Name                                     Group             Vlan
    --------------------------------------------------------------------------------
    a                                             admins
    ddddd                                         admins
    gaorin                                        operators
    nagorin                                       operators
    user10-a                                      vlan10members     10
    user10-b                                      vlan10members     10
    user20-a                                      vlan20members     20
    user20-b                                      vlan20members     20
    zain                                          operators

表 1
Total users | 登録済みユーザー数
Maximum users allowed by license | 登録可能なユーザーの最大数
User-Name | ユーザー名
Group | ローカルRADIUSサーバーのユーザーグループ名
Vlan | ユーザーグループに割り当てられているVLAN

■ ユーザーの情報をより詳細に表示する。

    awplus> show radius local-server user detail ↓

    Total users: 3
    Maximum users allowed by license: xxx

    --------------------------------------------------------------------------------
    Username  : user_a
      Group   : group_a
      Vlan    :
      Reject  : No
    Username  : user_b
      Group   : group_a
      Vlan    :
      Reject  : Yes
    Username  : user_c
      Group   :
      Vlan    :
      Reject  : No

表 2
Total users | 登録済みユーザー数
Maximum users allowed by license | 登録可能なユーザーの最大数
Username | ユーザー名
Group | ローカルRADIUSサーバーのユーザーグループ名
Vlan | ユーザーグループに割り当てられているVLAN
Reject | userコマンドのrejectオプションもしくはuser rejectコマンドで認証要求の拒否設定（ユーザーの無効化設定）が行われているかどうか

■ ユーザーの情報をCSV（カンマ区切り）テキスト形式で表示する。
「format csv」パラメーターは、ユーザーの権限レベルが15の場合にのみ指定可能です。

    awplus# show radius local-server user format csv ↓
     true,"admins","user1","pass1",0,2099/01/01,1,"","","10",false,3600,false,0,"",
    false,"",false,false,"","","",false,false,false,,false,6,838860900,"2voice-VLA
    N",true

表示される項目の意味は、先頭から順に以下のとおりです。

項目番号 | 意味
1 | ユーザーが有効かどうか。通常はtrue（有効）と表示されるが、userコマンドのrejectオプションもしくはuser rejectコマンドで認証要求の拒否設定（無効化設定）が行われている場合はfalse（無効）と表示される
2 | ユーザーグループ名
3 | ユーザー名
4 | パスワード
5 | 未サポート。つねに0と表示される
6 | 未サポート。つねに2099/01/01と表示される
7 | 未サポート。つねに1と表示される
8 | 未サポート。つねに空欄となる
9 | 未サポート。つねに空欄となる
10 | ユーザーグループに割り当てられたVLAN IDまたはVLAN名
11 | 未サポート。つねにfalseと表示される
12 | 未サポート。つねに3600と表示される
13 | 未サポート。つねにfalseと表示される
14 | 未サポート。つねに0と表示される
15 | 未サポート。つねに空欄となる
16 | 未サポート。つねにfalseと表示される
17 | 未サポート。つねに空欄となる
18 | 未サポート。つねにfalseと表示される
19 | 未サポート。つねにfalseと表示される
20 | 未サポート。つねに空欄となる
21 | 未サポート。つねに空欄となる
22 | 未サポート。つねに空欄となる
23 | 未サポート。つねにfalseと表示される
24 | 未サポート。つねにfalseと表示される
25 | 未サポート。つねにfalseと表示される
26 | 未サポート。つねに空欄となる
27 | 未サポート。つねにfalseと表示される
28 | RADIUS属性ID。0(Not Set)、6(Administrative-User)のいずれか
29 | イーグレスVLAN ID。タグVLANの場合はVLAN IDに822083584を足した値が表示される。タグなしVLANの場合はVLAN IDに838860800を足した値が表示される
30 | イーグレスVLAN名。タグVLANの場合はVLAN名の前に1が付与される。タグなしVLANの場合はVLAN名の前に2が付与される
31 | 未サポート。つねにtrueと表示される

### 注意・補足事項

■ 登録可能なユーザーの最大数については、リリースノートのサポートリミット一覧をご参照ください。

### 関連コマンド

group（RADIUSサーバーモード）
user（RADIUSサーバーモード）
vlan（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）
user reject（RADIUSサーバーモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL