[index] CentreCOM x950シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ssh client

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`> show ssh client`

SSHクライアント（sshコマンド、copyコマンド）の設定パラメーターを表示する。

### 使用例

    awplus> show ssh client ↓
    Secure Shell Client Configuration
    ------------------------------------------------------------
    Port                               : 22
    Version                            : 2
    Connect Timeout                    : 30 seconds
    Session Timeout                    : 0 (Off)
    VRF                                : NONE
    Debug                              : NONE

表 1
Port | 接続先TCPポートの省略時値
Version | 使用するSSHバージョンの省略時値
Connect Timeout | SSHサーバーへの接続待ちタイムアウト（秒）
Session Timeout | SSHクライアントセッションの無通信時タイムアウト（秒）
VRF | SSHクライアントの動作対象VRFインスタンス。NONEはグローバルVRFインスタンスで動作することを示す
Debug | SSHクライアントのデバッグモード。NONE（デバッグ無効）、Brief（簡潔デバッグモード）、Normal（通常デバッグモード）、Full（詳細デバッグモード）のいずれか

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）
ssh client connect-timeout（特権EXECモード）
ssh client port（特権EXECモード）
ssh client session-timeout（特権EXECモード）
ssh client vrf（特権EXECモード）
ssh client vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2018 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002656 Rev.AL