[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# osu-providers service-desc lang desc

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# osu-providers service-desc lang LANG-CODE desc NAME`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no osu-providers service-desc lang LANG-CODE desc NAME`

OSUプロバイダーサービス名を定義する。
no形式で実行した場合、指定されたパラメーターに一致する名前の定義を削除する。
初期設定は、設定なし。

### パラメーター

`LANG-CODE` | 2文字または3文字の言語コード（ISO-639）で指定（例：eng）
`NAME` | 251文字以内で指定

### 注意・補足事項

■ 1ネットワークに設定可能なOSUプロバイダーサービス名は10個まで

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- osu-providers service-desc lang desc（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

osu status enable（Hotspot2.0モード）
osu ssid（Hotspot2.0モード）
osu-providers server-uri（Hotspot2.0モード）
osu-providers friendly-name lang name（Hotspot2.0モード）
osu-providers nai（Hotspot2.0モード）
osu-providers method-list（Hotspot2.0モード）
osu-providers icon lang file（Hotspot2.0モード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN