[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup delete

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf backup delete NODENAME`

指定したAMFノードのバックアップ情報をバックアップメディアから削除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`NODENAME` | AMFノード名

### 使用例

■ AMFメンバーFSW241のバックアップ情報を削除する。

    SBx81# atmf backup delete FSW241 ↓

### 注意・補足事項

■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

### 関連コマンド

atmf backup guests delete（特権EXECモード）
atmf backup now（特権EXECモード）
atmf backup stop（特権EXECモード）
show atmf backup（特権EXECモード）
unmount（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN