[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show flow exporter

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / IPFIX

`# show flow exporter`

IPFIXエクスポーターに関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show flow exporter  ↓

    FLOW Exporter Information:

    Number of exporters: 1

    Exporter EXPORTER:
     Description            : IPFIX-PC
     Destination address    : 192.168.1.2
     Transport type         : udp
     Transport port         : 4739
     Observation Domain Id  : 3738442430

### 関連コマンド

flow exporter（グローバルコンフィグモード）
destination（フローエクスポーターモード）
transport（フローエクスポーターモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN