[index] CentreCOM x530/x530Lシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show g8032 profile

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`# show g8032 profile {NAME | default-profile | all}`

G.8032のプロファイル情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | プロファイル名を指定
`default-profile` | 初期設定のプロファイル情報を表示
`all` | すべてのプロファイル情報を表示

### 使用例

    awplus# show g8032 profile prof1 ↓

    Profile : prof1
    =========
    Wait-To-Restore : 5 mins
    Hold Off Timer  : 0 ms
    Guard Timer     : 500 ms
    Wait-To-Block   : 5500 ms
    Protection Type : Revertive
    ERP Inst        : red

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

g8032 profile（グローバルコンフィグモード）
timer（G.8032プロファイルモード）
enable（G.8032プロファイルモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002669 Rev.AN