[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear atmf links statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# clear atmf links statistics`

AMF接続ポート（AMFリンク、AMFクロスリンク、AMFエリアリンク、AMFゲストリンク、AMFエージェントリンク、AMF仮想リンク）の統計情報をクリアする。

### 使用例

    SBx81# clear atmf links statistics ↓

### 関連コマンド

show atmf links statistics（特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK