[index] CentreCOM Secure HUB GS980MXシリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# http secure-port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# http secure-port {<1-65535>|none}`

`(config)# no http secure-port`

Webサーバー機能のHTTPS待ち受けポートを変更する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は443。

### パラメーター

`<1-65535>` | HTTPS用TCPポート。初期設定は443
`none` | HTTPSを使用しない

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- http secure-port（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

http listen（グローバルコンフィグモード）
http port（グローバルコンフィグモード）
http secure-listen（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show http（非特権EXECモード）

(C) 2019 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002670 Rev.AK